Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
[bookmark: _Hlk68191455]Dane dotyczące oferenta:
Nazwa……………………………………………………………………………………………
Siedziba………………………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………..
Nr telefonu/faksu………………………………………………………………………………...
Nr NIP……………………………………………nr REGON………………………………….
Dane dotyczące zamawiającego:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 24, 
22-200  Włodawa,  
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modrzak.pl

Zobowiązania oferenta w związku z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umięjętności cyfrowych dzieci 
i młodzieży  w latach 2025-2029  ,,Cyfrowy uczeń’’
1. Oferujmy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
	Lp.
	Rodzaj pomocy dydaktycznej
(producent i model urządzenia;
producent, nazwa i wersja
oprogramowania)
	ilość
	cena brutto
	cena z VAT 0% na podstawie zaświadczenia z JST
	wartość brutto

	CZĘŚĆ 1
	
Urządzenie 1: ……………………………..………
…………………………………………………….
okres gwarancji……………….miesięcy

	
	
	
	

	CZĘŚĆ 2
	
Urządzenie 2: ……………………………..………
…………………………………………………….
okres gwarancji………..…….miesięcy
	
	
	
	

	CZĘŚĆ 3
	Urządzenie 3: ……………………………..………
…………………………………………………….
okres gwarancji………..…….miesięcy
	
	
	
	

	CZĘŚĆ 4
	Urządzenie 4: ……………………………..………
…………………………………………………….
okres gwarancji………..…….miesięcy
	
	
	
	

	Razem:
	




2. Oferujmy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia.
3. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie  z  zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, ze oferowana cena brutto za poszczególne części zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że podana cena nie zostanie zmieniona na niekorzyść zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
7. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania ofert i realizacji zamówienia. 
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).




….......................................................		….......................................................
(Data i miejsce) 						(Pieczęć i podpis/y Oferenta)


	LP
	NAZWA PRODUKTU
	SPECYFIKACJA
	OFERTA

	CZĘŚĆ 1


CZĘŚĆ 1
	Routery z uchwytami montażowymi 1U
	[bookmark: docs-internal-guid-46f6310f-7fff-d967-66]
Preferowany: DrayTek Vigor 2927ax

	Nazwa urządzenia

	
	
	Specyfikacja produktu:

	Spełnia/nie spełnia
	Dane techniczne

	
	
	Rodzaj  
	Stacjonarne
	
	

	
	
	Przeznaczenie:
	4G
	
	

	
	
	Zasilanie
	Wbudowany zasilacz
	
	

	
	
	Standard pracy bezprzewodowej
	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
	
	

	
	
	Szybkość sieci
	867 Mbps
	
	

	
	
	Częstotliwość Wi-Fi
	2,4 GHz, 5 GHz
	
	

	
	
	Szybkość portów LAN
	10/100/1000
	
	

	
	
	Zabezpieczenia
	WPA-PSK, Filtrowanie adresów MAC, NAT
	
	

	
	
	VPN
	Tak
	
	

	
	
	Wi-Fi
	Z Wi-Fi
	
	

	
	
	Wbudowany modem
	Z wbudowanym modemem
	
	

	
	
	Ilość anten
	4 anteny
	
	

	
	
	Liczba portów LAN
	4 x RJ45
	
	

	
	
	Liczba portów WAN
	1 x RJ45
	
	

	
	
	Liczba portów USB
	1 szt.
	
	

	
	
	Tryb pracy
	Router 
	
	

	
	
	Obsługa WPS
	Tak
	
	

	
	
	QoS
	Tak 
	
	

	
	
	Liczba tuneli VPN
	50
	
	

	
	
	Wymiary produktu
	Szerokość: 241mm
Głębokość: 165mm
Wysokość: 44mm
	
	

	
	
	Uchwyt
	
· uchwyt musi być dedykowany lub mechanicznie zgodny z oferowanym routerem, umożliwiać montaż w standardowej szafie rack 19 cali na wysokości 1U i być dostarczony wraz z niezbędnymi śrubami/elementami mocującymi

	
	

	
	
	Pozostałe

	

Gwarancja min. 3 lata
Montaż, uruchomienie oraz szkolenie użytkowników w cenie


	
	

	  CZĘŚĆ 2
	Zestawy rack 9U z półką i listwą zasilającą
	[bookmark: docs-internal-guid-890de196-7fff-9dd2-b9]Uchwyty naścienne rack 9U

	· Preferowany: VEVOR SPT-505-09
	
	

	
	
	
	· Nośność co najmniej 68 kg
· 19cali i 9U
· Otwarte lub uchylne
· Zapewniają swobodny dostęp serwisowy
· wymiary około 530 × 450 × 520 mm
· stalowa konstrukcja Q235

	
	

	
	
	Półki rack 19 cali,1U
	Referencyjna półka Extralink EX.12738
	
	

	
	
	
	· 
· półka kompatybilna ze standardem 19 cali i montażem 1U
· konstrukcja zapewniająca stabilne podparcie urządzeń – dopuszczalna perforacja
· wentylowana
· głębokość 300mm
	
	

	
	
	Listwy rack PDU
	
· referencja Lanberg PDU-07F-0200-IEC-BK
	
	

	
	
	
	· minimalna ilość gniazd – 7 Typu F
· wejścia/połączenia IEC C14 
· przewód zasilający 2m
· maksymalna moc deklarowana 2500W
· wyłącznik i ochrona przeciwprzepięciowa
· wtyczka do gniazda 230V
	
	

	CZĘŚĆ 3
	Licencje Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 Core
	
· pakiet 16 Core, dla jednostki edukacyjnej
	
	

	
	
	· licencje mają być legalne i nieużywane 

	
	

	CZĘŚĆ 4 
	Urządzenie do sprawdzania geometrii kół 3D
	Urządzenie ma umożliwiać 
	pomiar  co najmniej:
· zbieżności całkowitej i połówkowej
· pochylenia koła
· kąta wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy (caster)
· kąta pochylenia osi zwrotnicy (SAI/KPI)
· kata osi jazdy
kompensację bicia obręczy przez przetoczenie pojazdu oraz bieżąca prezentacja mierzonych wartości podczas regulacji.
· wykorzystanie technologii pomiarowej 3D opartej na kamerach i pasywnych targetach 
· umożliwiać jednoczesny pomiar geometrii czterech kół; wymagane minimum 2 kamery cyfrowe
	
	

	
	
	Wymagane wyposażenie komputerowe:
	· komputer, monitor o przekątnej minimum 21 cali, klawiatura, mysz oraz drukarka
	
	

	
	
	Wymagane wyposażenie pomiarowe i stanowiskowe:
	· 4 pasywne targety pomiarowe, 
· 4 uchwyty do kół obejmujące co najmniej zakres 10–24 cale, 
· 2 obrotnice pod koła przednie, 
· blokada kierownicy, 
· blokada pedału hamulca oraz zestaw klinów.
· ruchoma głowica pomiarowa/kamerowa
	
	

	
	
	Oprogramowanie
	· musi zawierać bazę danych parametrów pojazdów
· w języku polskim
· możliwość zapisu danych pojazdu oraz generowanie raportu
	
	





