Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis zawiera minimalne wymagania techniczne sprzętów
	lp.
	nazwa produktu
	Specyfikacja
	ilość

	CZĘŚĆ 1

	Routery i przełączniki sieciowe
	Router referencyjny TP-Link ER706W 
	10

	
	
	Specyfikacja produktu:
	

	
	
	· praca w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	

	
	
	· standard Wi-Fi 6 (802.11ax) lub rozwiązanie równoważne o nie gorszej funkcjonalności
	

	
	
	· zintegrowane anteny lub anteny zewnętrzne w komplecie.
	

	
	
	· co najmniej 5 portów RJ45 Gigabit Ethernet, w tym 1 dedykowany WAN oraz 4 porty konfigurowalne jako WAN/LAN, a także port SFP Gigabit WAN/LAN lub rozwiązanie równoważne
	

	
	
	· obsługa VLAN 802.1Q, DHCP, IPv4/IPv6, filtrowania ruchu i zapory sieciowej.
	

	
	
	· możliwość konfiguracji przez interfejs administracyjny; aktualizacje oprogramowania układowego producenta; szyfrowanie sieci Wi-Fi co najmniej WPA2, zalecane WPA3
	

	
	
	· Obsługa VLAN 802.1Q, routing IPv4/IPv6, serwer DHCP, wieloportowa konfiguracja WAN/LAN, reguły zapory oraz tryby pracy punktu dostępowego
	

	
	
	· do podstawowej konfiguracji nie może być wymagana płatna licencja
	

	
	
	Zarządzane przełączniki warstwy L2
	20

	
	
	Preferowany: TP-Link TL-SG2218
	

	
	
	Specyfikacja produktu:
	

	
	
	· każdy zarządzalny, nieblokujący przełącznik z co najmniej 16 portami RJ45 10/100/1000 Mb/s 
i 2 gniazdami SFP 1 Gb/s; porty SFP mogą być obsadzone wkładkami tylko wtedy, gdy wykonawca wyceni je jako osobną pozycję
	

	
	
	· funkcje VLAN 802.1Q, STP/RSTP lub równoważne
	

	
	
	· agregacja łączy, QoS
	

	
	
	· port mirroring, kontrola dostępu do portów i zarządzanie przez WWW lub CLI
	

	
	
	· brak wymogu zasilania PoE
	

	CZĘŚĆ 2
	Szafy do ładowania tabletów
	Preferowana: Techly I-CABINET-16DUCTY
	4

	
	
	Specyfikacja
	· na 16 urządzeń, 
	

	
	
	
	· na 16 portów USB-C, PD 3.0/QC 3.0, do 45 W na port
	

	
	
	
	· kontrola dostępu
	

	
	
	
	· sygnalizacja ładowania
	

	
	
	
	· aktywne chłodzenie
	

	
	
	
	· każda przegroda ma mieć użyteczną powierzchnię co najmniej 310 × 205 mm i wysokość wystarczającą do swobodnego umieszczenia tabletu o wymiarach 300 × 195 mm
	

	
	
	
	· drzwi z hartowanego szkła
	

	
	
	
	· zamek elektroniczny
	

	
	
	· 
	· alarm
	

	
	
	
	· wentylacja po przekroczeniu 40°C
	

	
	
	
	· synchronizacja przez USB
	

	
	
	
	· przewód zasilający 2m
	

	CZĘŚĆ 3
	Licencje Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 EDU
	· 32 licencje dla 32 stanowisk
	32

	CZĘŚĆ 4
	Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze — zestaw czterech przedmiotów
	· Moduł biologii
	4

	
	
	· Moduł chemii
	

	
	
	· Moduł fizyki
	

	
	
	· Moduł geografii
	


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1.  Routery i przełączniki sieciowe
· Przełącznik referencyjny TP-Link TL-SG2218: 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s oraz 2 sloty SFP 1 Gb/s, konstrukcja bez PoE. Wymagać funkcji L2 co najmniej: 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS, mirroring portów, IGMP snooping i zarządzania przez WWW lub CLI. Wkładki SFP nie są wymagane, chyba że zostaną osobno wycenione.

· Odbiór obejmie sprawdzenie ilości, modeli, kompletności, uruchomienia, dostępu do panelu administracyjnego oraz przykładowego połączenia Ethernet/Wi-Fi i konfiguracji VLAN na jednym przełączniku. Nie wymaga się testu wydajności całej sieci szkoły.

· Dopuszcza się urządzenia równoważne o nie gorszych parametrach i funkcjach.

· Routery i switche sieciowe są wymienione w poz. 5 załącznika nr 8 do ustawy o VAT. Wykonawca poda cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto oddzielnie dla routerów i przełączników. Stawkę 0% można zastosować wyłącznie po spełnieniu warunków ustawowych, 
w tym po uzyskaniu przez dostawcę zamówienia potwierdzonego przez właściwy organ nadzorujący szkołę; kopię wymaganych dokumentów dostawca przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

· Każde urządzenie ma być dostarczone z zasilaczem, przewodem zasilającym, elementami montażowymi wymaganymi dla danego typu oraz instrukcją w języku polskim lub angielskim. W ofercie podać producenta, model i kartę katalogową.

· Wykonawca wskaże gwarancję dla obu typów urządzeń i potwierdzi możliwość współpracy z siecią Ethernet Zamawiającego; nie wymaga się zgodności z konkretną platformą zarządzania producenta.

· W ofercie oddzielnie wskazać dla routerów i przełączników producenta, pełne oznaczenie modelu, rewizję sprzętową (jeżeli ma znaczenie), liczbę i typ portów, funkcje sieciowe, sposób zarządzania i wymagania zasilania. Nie dopuszcza się urządzeń używanych, odnowionych ani powystawowych.

· Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, przeznaczone do legalnej dystrybucji na terenie UE i dostarczone z oryginalnymi akcesoriami. Wymagane funkcje podstawowe muszą działać bez obowiązkowej płatnej subskrypcji lub usługi chmurowej.

· Dla przełączników podać przepustowość przełączania, szybkość przekazywania pakietów i tablicę adresów MAC, o ile producent publikuje te parametry. Dla routerów podać pasma Wi-Fi, standard, liczbę klientów deklarowaną przez producenta i dostępne metody zabezpieczenia sieci.

· Wykonawca potwierdzi, że wszystkie sztuki danego rodzaju są tego samego modelu i rewizji albo przedstawi różnice. Nie wymaga się migracji ani konfiguracji całej szkolnej sieci; ewentualne dodatkowe prace należy wycenić oddzielnie.
CZĘŚĆ 2.  Szafy do ładowania tabletów
· Każda szafa ma posiadać 16 oddzielnych, numerowanych miejsc do bezpiecznego przechowywania urządzeń oraz 16 portów USB-C; ładowanie wszystkich miejsc ma być możliwe jednocześnie.

· Ładowanie: obsługa USB Power Delivery 3.0 i Quick Charge 3.0 lub protokołów zapewniających zgodność z tabletami Zamawiającego; każdy port USB-C o mocy do 45 W. Wykonawca poda łączną moc wyjściową USB-C przy jednoczesnym ładowaniu 16 urządzeń i sposób jej podziału. Wartość 800 W z opisu referencyjnego wymaga wyjaśnienia, czy dotyczy mocy wyjściowej, poboru czy mocy całkowitej urządzenia.

· Wymagane zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem, aktywne chłodzenie oraz sygnalizacja stanu ładowania. Synchronizacja danych przez USB ma być zapewniona, jeśli oferowane urządzenie ją deklaruje w modelu referencyjnym; opisać jej sposób 
i ograniczenia. Odbiór obejmie pomiar użytecznych wymiarów przegród oraz potwierdzenie możliwości umieszczenia tabletu 300 × 195 mm, w tym w etui, jeżeli będzie używane.

· Obudowa stalowa, zamykana, z zamkiem elektronicznym lub równoważnym systemem kontroli dostępu; alarm i grubość blachy co najmniej 1 mm albo równoważna wytrzymałość konstrukcji.

· W cenie uwzględnić wszystkie elementy konieczne do uruchomienia szafy, w tym przewody zasilające i przewody USB-C, jeżeli są wymagane do korzystania z portów; wskazać dokładny zakres wyposażenia.

· Wykonawca wyjaśni, czy moc do 45 W na port jest dostępna równocześnie na wszystkich portach, czy jest wartością maksymalną zależną od liczby podłączonych urządzeń; poda profile USB PD i zasady podziału mocy zgodnie z dokumentacją producenta.

· Zasilanie szafy ma być zgodne z instalacją 230 V. Należy podać maksymalny pobór prądu, zalecenia dotyczące obwodu, zabezpieczenia elektryczne i warunki eksploatacji. Przegrody nie mogą wywierać nacisku na ekran lub złącza, a układ przewodów powinien ograniczać ich zgniecenie i wyrwanie.

· Wykonawca poda maksymalny obsługiwany format urządzeń lub użyteczne wymiary jednego miejsca. Jeżeli synchronizacja danych wymaga oprogramowania, sterowników lub komputera, należy podać systemy operacyjne, limit urządzeń, sposób połączenia i potwierdzić, czy funkcja jest objęta ceną; jej brak nie może ograniczać ładowania.

· Odbiór obejmie sprawdzenie wszystkich miejsc i portów, próbę jednoczesnego ładowania (urządzeniami Zamawiającego lub odpowiednim obciążeniem testowym), działanie chłodzenia, sygnalizacji, zamknięcia i alarmu oraz przekazanie instrukcji i informacji o zabezpieczeniach.

· Przewody USB-C do ładowania nie są dołączone do modelu referencyjnego. Oferta ma osobno wskazać, czy obejmuje przewody do wszystkich 16 urządzeń w każdej szafie; jeśli Zamawiający chce otrzymać szafę gotową do użycia, należy w cenie ująć 16 przewodów na szafę, odpowiednich do 45 W i urządzeń szkoły.

· Do szafy dołączyć przewód zasilający 230 V (model referencyjny zawiera przewód 2 m), instrukcję i warunki gwarancji. Oferent poda zabezpieczenia nadprądowe, przeciwzwarciowe, nadnapięciowe i przed prądem zwrotnym oraz potwierdzi możliwość ładowania wszystkich 16 stanowisk jednocześnie.

CZĘŚĆ 3.  Licencje Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 EDU
· Wykonawca wskazuje typ licencji, zakres uprawnień, sposób aktywacji, termin przekazania i dokument potwierdzający legalność.

· Cena obejmuje wszystkie opłaty i przekazanie informacji/licencji Zamawiającemu.
· Licencje mają być bezterminowe, jeżeli taki jest wariant dopuszczony i wyceniony w ofercie; wykonawca jednoznacznie wskaże, czy licencja jest przypisana do urządzenia, użytkownika lub organizacji oraz jakie prawa do ponownej instalacji/przeniesienia wynikają 
z warunków licencyjnych.

· Wymagane przekazanie legalnego klucza lub uprawnienia aktywacyjnego, instrukcji aktywacji, dokumentu zakupu i warunków licencyjnych producenta. Niedopuszczalne są klucze używane, nieudokumentowane lub pochodzące z nieznanego źródła.

· Wykonawca poda wymagania systemowe, kanał instalacji i aktywacji, możliwość pobrania instalatora oraz sposób obsługi ewentualnej kontroli legalności licencji. Nie wliczać subskrypcji cyklicznej, o ile nie została wyraźnie wskazana w ofercie i zaakceptowana.

· Licencje muszą obejmować prawo do korzystania z aplikacji w ramach dokładnie wskazanego produktu i wersji, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. Wykonawca poda składniki pakietu, kanał licencjonowania oraz ograniczenia dotyczące instalacji, aktywacji
 i ponownej instalacji.

· Należy wskazać sposób przypisania wszystkich 32 licencji do Zamawiającego i możliwość weryfikacji uprawnień w oficjalnym kanale producenta. Sam klucz aktywacyjny bez wiarygodnego potwierdzenia legalnego pochodzenia licencji nie będzie wystarczający.

· Oferta ma rozdzielać cenę licencji od ewentualnych usług instalacji. Odbiór obejmie przekazanie 32 uprawnień, dokumentu zakupu, warunków licencyjnych i instrukcji pobrania oraz aktywacji. Zamawiający może zweryfikować licencje w oficjalnych kanałach Microsoft.

· Zamówienie obejmuje 32 licencje dla 32 stanowisk. Wykonawca poda dokładny kod/SKU, kanał zakupu i przypisania licencji instytucji, zasady aktywacji, ponownej instalacji i przeniesienia wynikające z warunków Microsoft oraz dokument potwierdzający, że licencje są nowe 
i legalne.

· Oprogramowanie ma być dostępne do pobrania z oficjalnego źródła Microsoft i działać na wspieranym systemie Windows. Oferta nie może zastępować produktu wersją Microsoft 365, licencją prywatną ani kluczem bez wiarygodnego potwierdzenia prawa do używania przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ 4.  Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze — zestaw czterech przedmiotów
· Jeden zestaw obejmujący cztery przedmioty: biologię, chemię, fizykę i geografię dla szkoły ponadpodstawowej.

· Wykonawca podaje liczbę stanowisk/użytkowników, czas i rodzaj licencji, wymagania techniczne, zakres aktualizacji oraz sposób wdrożenia.

· Zestaw ma umożliwiać wykorzystanie materiałów podczas zajęć dydaktycznych w liceum.

· Wykonawca przedstawi wykaz modułów i przykładowy zakres materiałów, rodzaje zasobów (np. symulacje, ćwiczenia, doświadczenia wirtualne, materiały sprawdzające) oraz informację o zgodności z językiem polskim i poziomem nauczania.

· Oferta określi liczbę kont/stanowisk lub jednoczesnych użytkowników, okres i terytorialny zakres licencji, możliwość korzystania przez nauczycieli i uczniów, wymagania dotyczące logowania oraz dostępność z sieci szkolnej i urządzeń używanych w szkole.

· Wykonawca poda wymagania sprzętowe i programowe, sposób wdrożenia, dostępu i aktualizacji, dostępność pomocy technicznej oraz ewentualne koszty odnowienia po okresie licencji. Wszystkie koszty wymagane do korzystania z zestawu mają być ujęte w cenie.

· Oferta wskaże, czy dostęp jest online, lokalny czy mieszany. Dla dostępu online podać wymagania przeglądarki, łącza, kont użytkowników 
i logowania; dla instalacji lokalnej — systemy operacyjne i wymagania sprzętowe. Należy określić liczbę kont/stanowisk i możliwą liczbę użytkowników jednoczesnych.

· Wykonawca poda okres licencji, zakres praw nauczycieli i uczniów, zasady korzystania po jej upływie, sposób aktualizacji oraz wszystkie koszty odnowienia. Odbiór obejmie uzyskanie dostępu do czterech modułów, sprawdzenie przykładowego materiału z każdego przedmiotu 
i przekazanie instrukcji użytkownika.

· Zestaw referencyjny to cztery programy WLP Learnetic dla szkoły ponadpodstawowej, wiek uczniów 15–19 lat: biologia, chemia, fizyka 
i geografia. OPZ nie obejmuje gogli VR ani sprzętu dodatkowego, chyba że zostanie to osobno wskazane.

· Materiały mają obejmować polskojęzyczne, interaktywne treści multimedialne, symulacje doświadczeń, ćwiczenia lub zadania, materiały wspierające przygotowanie i prowadzenie lekcji oraz pracę badawczą uczniów: planowanie doświadczeń, obserwacje, analizę wyników 
i formułowanie wniosków.

· Wykonawca potwierdzi możliwość wykorzystania modułów na komputerze lub laptopie oraz na monitorze/tablicy interaktywnej, jeżeli takie urządzenia znajdują się w szkole; wskaże przeglądarkę, wymagania sieciowe i sposób uzyskania dostępu. Odbiór obejmie test przykładowego materiału z każdego przedmiotu.
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